| **Знак** | **Ключевые правила безопасности**  **Основные требования** |
| --- | --- |
|  | **Используйте средства индивидуальной защиты на производственных площадках и при проведении работ**  Работники должны использовать средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, перчатки и т.п.) в соответствии с установленными для вида работ и (или) производственного объекта требованиями. Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:   * до начала выполнения работ проверить у всех работников, участвующих в производственном процессе, наличие, комплектность и исправность СИЗ, необходимых для безопасного производства выполняемых работ; * контролировать правильное применение СИЗ работниками в процессе выполнения работ. |
|  | **Во время движения транспортного средства используйте ремни безопасности**  Водители транспортных средств обязаны:   * при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми и не перевозить пассажиров,  не пристегнутых ремнями (в том числе в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.); * перед выездом проверять работоспособность и отсутствие видимых повреждений на ремнях безопасности; * не начинать движение не убедившись, что все находящиеся в транспортном средстве правильно пристегнуты ремнями безопасности.   Пассажиры транспортных средств обязаны:   * при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми (в том числе в автобусе, во втором ряду кресел легкового автомобиля и т.д.); * проинформировать водителя о пассажирах транспортного средства, неправильно использующих или не использующих ремни безопасности. |
|  | **Используйте средства защиты от падения в случае работы на высоте**  Для обеспечения безопасности при работе на высоте работники должны:   * уметь пользоваться СИЗ, инструментом техническими средствами, обеспечивающими безопасность; * лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием; * содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства (при использовании лестниц убедиться в их исправности и надежности); * выполнять только ту работу, которая поручена. |
|  | **Выполняйте работы с повышенной опасностью по действующему наряду-допуску или с записью в специальном журнале**  Для обеспечения безопасности при производстве работ, до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность, работники должны:   * пройти инструктаж о мерах безопасности; * знать и понимать требования к выполняемой работе, указанные в наряде-допуске, меры безопасности при проведении работ и соблюдать их; * убедиться, что можно безопасно начинать работы; * выполнять только ту работу, которая поручена руководителем; * сообщать руководителю о любых изменениях согласованного порядка выполнения работ. |
|  | **Используйте только исправный инструмент и оборудование**  Для обеспечения безопасности работники должны:   * не пользоваться поврежденным (в том числе деформированным) инструментом, приспособлениями, оборудованием; * проверить комплектность, отсутствие механических повреждений инструмента, приспособлений, а также наличие требуемых защитных приспособлений, экранов и т.п.; * в случае выявления неисправностей инструмента, приспособлений, оборудования приостановить производство работ и сообщить непосредственному руководителю о выявленных неисправностях. |
|  | **Проводите земляные работы по действующему наряду-допуску**  Для обеспечения безопасности при выполнении земляных и других работ, связанных с размещением рабочих мест в выемках и траншеях, работники должны:   * убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что можно безопасно начинать земляные работы; * выполнять требования оформленного наряда- допуска к работе; * прекратить работы и оповестить своего руководителя или ответственное за выполнение работ лицо в случае обнаружения угрозы происшествия, травмирования. |
|  | **Изолируйте источники энергии**  Перед началом ремонтных, наладочных и других работ необходимо надежно изолировать все возможные источники энергии (кроме случаев ее использования для проведения работ) и убедиться, что исключена возможность случайной или незапланированной подачи (электричества, пара, воды, опасных веществ и др.). |
|  | **Используйте газоанализатор, где это необходимо (замкнутые пространства, помещения, где может произойти утечка газа)**  При проведении газоопасных, огневых работ для обеспечения безопасности работники должны:   * убедиться вместе с руководителем работ или с ответственным за выполнение работ лицом, что необходимые замеры воздуха на загазованность рабочей зоны выполнены и что начинать работы безопасно; * прекратить работы при превышениях предельно допустимых концентраций.   Если Вы руководитель работ или лицо, ответственное за выполнение работ, то Вы должны:   * убедиться, что замеры воздуха на загазованность рабочей зоны проведены перед началом работ, и в дальнейшем проводить их в процессе работы с периодичностью, указанной в наряде-допуске; * организовать проведение замера воздуха на загазованность рабочей зоны по окончании работ. |
| big_90375 | **Газоопасные работы.**  **Во время работ в колодце или ином замкнутом пространстве соблюдайте требования к безопасности во время работы. Бригада должна быть обеспечена необходимыми средствами защиты и инструментом**  «Курить запрещено», «Въезд запрещен».  Перед началом работ в колодцах, туннелях, коллекторах, помещениях ГРП (РГПБ), ГРУ и других закрытых сооружениях в процессе работы проводить контроль на загазованность с периодичностью установленной инструкцией. Пробы должны отбираться в наиболее плохо вентилируемых местах. Спуск в колодцы (без скоб), котлованы должен осуществляется по металлическим лестницам с закреплением их у края колодца (котлована). Для предотвращения скольжения и искрения при опирании на твердое основание лестницы должны иметь резиновые «башмаки». В колодцах и котлованах должны работать не более двух человек в предохранительных поясах со спасательными веревками, защитных касках и противогазах. Снаружи с наветренной стороны должно находиться по два человека на каждого работающего для страховки работающих и недопущения к месту работы посторонних лиц.  При выполнении газоопасных работ следует использовать переносные светильники во взрывозащитном исполнении напряжением не выше 12 В. При выполнении газоопасных работ применять инструмент, исключающий искрообразование. Обувь у лиц, проводящих газоопасные работы, не должна иметь стальных подковок и гвоздей. Присутствие посторонних, применение источников открытого огня, а также курение в местах проведения газоопасных работ не допускается.  Запрещается использовать сотовые телефоны, плееры, планшеты и т.п. |
| Перечеркнутая собака | **При нападении агрессивно настроенной собаки не паникуйте и не убегайте**  Лучше всего застыть, не поднимая рук и предметов над головой. По возможности прижмитесь спиной к стене или дереву, стараясь не упасть.  Твердо отдайте несколько команд: «Стоять!», «Место!», «Фу!» или «Лежать!» – это может привести собаку в растерянность.  Принимайте нападение собаки, стоя не лицом к ней, а немного развернувшись боком:   * Защитите горло, прижмите подбородок к шее. * Выставьте вперед руку и подставьте под пасть собаки подручное средство (палку, сумку, свернутую куртку, обувь, т.п.) – крепко держите его перед собой и дайте собаке вцепиться в этот предмет. * Не опуская свое средство защиты, не спуская глаз с собаки, медленно отступайте к укрытию: забору или стене дома. Удары наносить по болевым и жизненно важным точкам (нос, глаза, пах, язык). |
|  | **Запрещено курение вне специально отведенных для этой цели мест**  Работники должны:   * знать о запрете курения вне специально отведенных для этой цели мест; * знать расположение отведенных для курения мест; * вмешиваться, если кто-то курит за пределами специально отведенных мест для курения. |
|  | **Запрещено во время движения транспортного средства нарушать скоростной режим, пользоваться мобильным телефоном**  Во время движения транспортного средства водителю запрещено:   * использовать мобильный телефон/рации, посылать и читать текстовые сообщения; * превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную правилами дорожного движения или указанную в маршрутном листе к данной поездке; * превышать максимальную разрешенную скорость движения, установленную для данного транспортного средства.   Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.  Никакие указания и обстоятельства не могут быть основанием для нарушения данных правил. |
|  | **Запрещено употребление алкоголя, наркотиков и иных запрещенных препаратов**  Работникам запрещается:   * изготавливать, употреблять, хранить, продавать и распространять алкоголь, наркотики и иные запрещенные препараты.   Работники обязаны:   * сообщать своему непосредственному руководителю о принимаемых лекарственных средствах, которые могут повлиять на их способность выполнять работы; * вмешиваться и сообщать своему непосредственному руководителю об известных им случаях употребления алкоголя или наркотиков на рабочих местах. |
|  | **Не отвлекайтесь во время передвижения по скользким поверхностям и в местах с малозаметными препятствиями**  Для обеспечения безопасности работники должны:   * смотреть под ноги во время передвижения; * не отвлекаться во время передвижения (не посылать и не читать текстовые сообщения (на мобильных устройствах); * не переносить и не перемещать грузы, препятствующие обзору поверхности путей следования; * держаться за перила, поручни при передвижении по лестницам, переходным мостикам, площадкам обслуживания (не держать руки в карманах одежды); * использовать обувь, соответствующую погодным условиям; * не оставлять оборудование, материалы и инструменты на путях следования. |
|  | **Опасность поражения электрическим током**  При работе в электроустановках используются:   * средства от поражения электрическим током (электрозащитные средства); * средства индивидуальной защиты (средства защиты головы, глаз и лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная защитная).   Работы в действующих электроустановках проводятся по наряду-допуску, распоряжению или утвержденному перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.  При работе в электроустановках перед началом работы необходимо:   * произвести необходимые отключения; * проверить отсутствие напряжения; * установить защитное заземление. |